Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen

Päivämäärä: 26.5.2014

Versio: 1.0.0

# 1. Testausympäristö ja yhteenveto

Testatun palvelinohjelmiston versio:

Testatun älypuhelinsovelluksen versio:

Testatun hätäkeskusohjelman versio:

Testausympäristössä käytetyn käyttöjärjestelmän versio:

Testausympäristössä käytetyn WP-käyttöjärjestelmän versio:

Testausympäristössä käytetyn puhelimen malli:

Testaaja:

Testauskerran päivämäärä ja aloittamisaika:

Testauskerran kesto:

Suoritetut testitapaukset, lukumäärä:

Hyväksytyt testitapaukset, lukumäärä:

Hylätyt testitapaukset, lukumäärä:

Testitapauksien huomiot, lukumäärä:

## Huomioita testitapauksista

Suoritettava toiminto on kirjoitettu sulkeiden sisään, mikäli toiminto on suoritettava vastapäässä olevasta sovelluksesta. Esimerkiksi hätäkeskusohjelman testitapaukseen kirjoitettu toiminto *(Älypuhelimessa on valittu äänetön toiminta)* tarkoittaa, että äänetön toiminta kytketään päälle älypuhelinsovelluksessa.

Palvelinohjelmistoa ei testata erikseen, vaan sen toimivuus todetaan asiakasohjelmistojen kautta.

# 2. Hätäkeskusohjelman testitapaukset

## 2.1 Ilman käsiteltävää yhteyttä, järjestelmässä ei käsiteltyjä, eikä käsittelemättömiä yhteyksiä

**Järjestelmän lähtötila**: Hätäkeskusohjelma on käynnistetty, ja yhteyttä ei ole valittu käsiteltäväksi. Järjestelmässä ei ole käsiteltyjä, eikä käsittelemättömiä yhteyksiä.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan *Ota tehtävä käsittelyyn*. | Hätäkeskusohjelma näyttää dialogin *Valitse ensin tehtävä!*. |  |
| Painetaan kaikkia tietoa pyytäviä ja lähettäviä painikkeita pl. painiketta*Kartta omalle ikkunalle*. | Ei vaikutusta. |  |
| Kirjoitetaan ja yritetään lähettää tekstiviesti. | Viestiä ei voi syöttää. |  |
| Painetaan *Kartta omalle ikkunalle* -painiketta. | Kartta avautuu uuteen ikkunaan.*Kartta omalle ikkunalle* -painike ei ole enää käytettävissä. |  |

##

## 2.2 Ilman käsiteltävää yhteyttä, järjestelmässä käsiteltyjä ja käsittelemättömiä yhteyksiä

**Järjestelmän lähtötila**: Hätäkeskusohjelma on käynnistetty, ja yhteyttä ei ole valittu käsiteltäväksi. Järjestelmässä on käsiteltyjä ja käsittelemättömiä yhteyksiä.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan *Ota tehtävä käsittelyyn*. | Ilmoitus: *Valitse ensin tehtävä!*. |  |
| Painetaan kaikkia tietoa pyytäviä ja lähettäviä painikkeita pl. painiketta*Kartta omalle ikkunalle*. | Ei vaikutusta. |  |
| Painetaan *Kartta omalle ikkunalle* -painiketta. | Kartta avautuu uuteen ikkunaan.*Kartta omalle ikkunalle* -painike ei ole enää käytettävissä. |  |

## 2.3Käsitellään avointa yhteyttä

**Järjestelmän lähtötila**: Tehtävälistalta on valittu yhteys painamalla sitä. Yhteyden avannut älypuhelinsovellus on edelleen yhteydessä järjestelmään.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan *Ota tehtävä käsittelyyn*. | Tehtävä saadaan käsittelyyn.Valintaa tehtävälistalla ei voida siirtää.Ääniyhteys aukeaa automaattisesti.Tehtävän hallintaan liittyvät painikkeet tulevat käyttöön. |  |
| Vaihdetaan yhteyden prioriteettia. | Prioriteetti vaihtuu. |  |
| Pyydetään kuvaa älypuhelinsovellukselta. | Asiakkaalta saatava kuva alkaa näkyä. |  |
| Lähetetään tekstipohjainen viesti. | Viesti tulee näkyville viestilistalle ja älypuhelinsovellukseen. |  |
| Lähetetään tyhjä tekstipohjainen viesti. | Ei vaikutusta. Viestiä ei lähetetä. |  |
| Pyydetään EKG-dataa. | Mittausdataa alkaa näkyä käyttöliittymässä. |  |
| Pyydetään älypuhelinsovellusta lopettamaan kuvan lähettäminen. | Kuva pysähtyy.Kameranäkymä sulkeutuu älypuhelinsovelluksessa. |  |
| Pyydetään EKG-datan lopettamista. | Mittausdata pysähtyy käyttöliittymässä. |  |
| (Älypuhelimessa on valittu äänetön toiminta.) | Hätäkeskusohjelma näyttää äänettömästä toiminnasta ilmoittavan symbolin. |  |

## 2.4 Avoimen yhteyden päättäminen EKG-datan ja kuvan ollessa aktiivisia

**Järjestelmän lähtötila**: Tehtävälistalta on otettu yhteys käsiteltäväksi ja pyydetty asiakkaalta sekä EKG-dataa että kuvaa. Näitä ei ole erikseen lopetettu. Yhteyden avannut älypuhelinsovellus on edelleen yhteydessä järjestelmään.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Lopetetaan yhteyden käsittely *Lopeta käsittely* -painikkeesta. | Yhteys siirtyy *käsitelty*-tilaan. Ääni ja kuva loppuvat.Mittausdata loppuu.Mittausdatan ja kuvan elementit palautuvat tyhjiksi.Kaikki painikkeet palautuvat alkutiloihinsa.Älypuhelinsovellus saa tiedon yhteyden päättymisestä. |  |
| Painetaan painiketta*Ota tehtävä käsittelyyn.* | Ilmoitus: *Käsiteltyä tehtävää ei voi ottaa käsittelyyn!* |  |
| Painetaan kaikkia tietoa pyytäviä ja lähettäviä painikkeita pl. painikkeita *Kartta omalle ikkunalle* ja*Ota tehtävä käsittelyyn.* | Ei vaikutusta. |  |

##

##

##

##

##

##

## 2.5 Katkaistun yhteyden ottaminen käsiteltäväksi

**Järjestelmän lähtötila**: Tehtävälistalta on otettu yhteys käsiteltäväksi. Yhteyden avannut älypuhelinsovellus on jo katkaissut yhteyden järjestelmään. Yhteys voidaan nähdään katkenneeksi hätäkeskusohjelmassa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Vaihdetaan yhteyden prioriteettia. | Ei vaikutusta. |  |
| Lähetetään tekstipohjainen viesti. | Viestiä ei voida syöttää. |  |
| Painetaan kaikkia tietoa pyytäviä ja lähettäviä painikkeita pl. -painiketta *Kartta omalle ikkunalle*. | Ei vaikutusta. |  |
| Lopetetaan yhteyden käsittely *Lopeta käsittely* -painikkeesta. | Yhteys siirtyy tilaan *käsitelty*.Ohjelma palaa alkutilaan.Kaikki painikkeet palautuvat alkutiloihinsa.Mittausdatan ja kuvan elementit ovat tyhjiä. |  |

#

#

#

#

#

# 3. Älypuhelinsovelluksen testitapaukset

**3.1 Kiireellisen yhteyden avaaminen**

**Järjestelmän lähtötila:** Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Verkkoyhteys on puhelimessa käytettävissä. Paikkatieto saadaan puhelimen GPS-laitteesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan kiireellisen yhteyden avauspainiketta. | Sovellus avaa palvelinyhteyden.Palvelimelle välitetään paikkatiedot, henkilötiedot, laitteen perustiedot ja tehtävän prioriteetti.Sovellus esittää käsittelyn odotusnäkymän. |  |
| (Hätäkeskus ottaa yhteyden käsiteltäväksi.) | Sovellus siirtyy käsittelynäkymään.Ääntä aletaan lähettämään ja vastaanottamaan palvelimelta. |  |
| (Hätäkeskus pyytää videokuvaa.) | Kameranäkymä aukeaa sovelluksessa. |  |
| (Hätäkeskus pyytää tarkennettua paikkatietoa.) | Tarkennuskartta aukeaa sovelluksessa. |  |
| Osoitetaan kartalta paikka ja painetaan *lähetä*-painiketta. | Käyttäjän lähettämä paikka näkyy hätäkeskusohjelmassa.Tarkennuskartta häviää näkyvistä. |  |
| Valitaan käyttöön äänetön toiminta. | Vastaanotettua ääntä ei enää toisteta.Sovellus esittää valinnan käyttöliittymässä.Valinta välitetään palvelimelle. |  |
| Poistutaan älypuhelinsovelluksesta. | Hätäkeskusohjelma näyttää yhteyden katkenneen. |  |

**3.2 Poistuminen sovelluksesta ja palaaminen takaisin kiireellisen yhteyden ollessa avoinna**

**Järjestelmän lähtötila:** Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Verkkoyhteys on puhelimessa käytettävissä. Yhteys palvelimelle on muodostettu, mutta yhteyttä ei ole vielä otettu käsiteltäväksi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Poistutaan sovelluksesta (Windows-painike, hakupainike tai virtapainike). | Sovellus häviää taustalle.Hätäkeskus saa tiedon yhteyden katkeamisesta. |  |
| Palataan sovellukseen. | Sovellus palaa käsittelyn odotusnäkymään tai yhteysnäkymään riippuen yhteyden tilasta hätäkeskuksessa.Palvelinyhteys palautuu.Hätäkeskus saa tiedonyhteyden muodostumisesta. |  |

**3.3 Yhteyden avaaminen toissijaisella prioriteetilla**

**Järjestelmän lähtötila**: Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Verkkoyhteys on puhelimessa käytettävissä.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Valitaan sovelluksesta toissijaisen prioriteetin hätäyhteyden avaaminen. | Sovellus siirtyy hätätyypin valintanäkymään. |  |
| Valitaan listalta hätätyyppi. | Sovellus avaa palvelinyhteyden.Palvelimelle välitetään paikkatiedot, henkilötiedot, laitteen perustiedot, tehtävän prioriteetti ja tehtävän tyyppi.Sovellus siirtyy käsittelyn odotusnäkymään. |  |

**3.4 Yhteyden avaaminen ilman verkkoyhteyttä**

**Järjestelmän lähtötila**: Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä puhelimesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan kiireellisen yhteyden avauspainiketta. | Sovellus ilmoittaa datayhteyden epäonnistumisesta.Dialogissa on mahdollisuus avata perinteinen hätäyhteys. |  |
| Valitaan perinteisen hätäyhteyden avaaminen dialogista. | Sovellus avaa puhelun sovellukseen asetettuun hätänumeroon. |  |

**3.5 Yhteyden avaaminen, kun GPS-paikkatietoja ei ole saatavilla**

**Järjestelmän lähtötila**: Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Verkkoyhteys on puhelimessa käytettävissä. GPS-paikkatietoja ei saada puhelimen GPS-laitteelta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan kiireellisen yhteyden avauspainiketta. | Sovellus avaa palvelinyhteyden.Palvelimelle välitetään henkilötiedot, laitteen perustiedot ja tehtävän prioriteetti.Sovellus esittää käsittelyn odotusnäkymän.Sovellus jatkaa paikkatietojen hakemista taustalla. |  |
| (Hätäkeskus ottaa yhteyden käsiteltäväksi.) | Sovellus siirtyy käsittelynäkymään.Ääntä aletaan lähettämään ja vastaanottamaan palvelimelta.Sovellus jatkaa paikkatietojen hakemista taustalla. |  |
| (GPS-laite saa paikkatiedot.) | Paikkatiedot lähetetään palvelimelle. |  |

**3.6 Tekstipohjaisen viestinnän käyttäminen yhteyden aikana**

**Järjestelmän lähtötila**: Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Verkkoyhteys on puhelimessa käytettävissä. Yhteys palvelimelle on muodostettu, ja hätäkeskus on ottanut yhteyden käsittelyyn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan *EN voi puhua* -painiketta. | Viestinäkymä avautuu. |  |
| Kirjoitetaan viesti ja painetaan *lähetä*-painiketta. | Viesti näkyy viestilistalla.Viesti lähetetään palvelimelle.Käyttäjän lähettämä viesti näkyy hätäkeskusohjelmassa. |  |
| (Hätäkeskus lähettää viestin.) | Viesti näkyy viestilistalla. |  |
| (Hätäkeskus pyytää tarkennettua paikkatietoa.) | Tarkennuskartta aukeaa sovelluksessa. |  |
| Osoitetaan kartalta paikka ja painetaan *lähetä*-painiketta. | Käyttäjän lähettämä paikka näkyy hätäkeskusohjelmassa.Tarkennuskartta häviää näkyvistä, ja viestinäkymä palaa näkyviin. |  |
| (Hätäkeskus pyytää videokuvaa.) | Kameranäkymä aukeaa sovelluksessa. |  |
| (Hätäkeskus lopettaa videokuvan.) | Kameranäkymä sulkeutuu sovelluksessa.Viestinäkymä palaa näkyviin. |  |
| Painetaan *EN voi puhua* -painiketta. | Viestinäkymä poistuu näkyvistä. |  |

**3.7 Asetusten muuttaminen**

**Järjestelmän lähtötila**: Älypuhelinsovellus on käynnistetty kuvakkeesta aloitusnäkymään. Asetuksia ei ole muutettu aiemmin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suoritettava toiminto** | **Odotettu vaste** | **Tulos** |
| Painetaan alalaidan *asetukset*-kuvaketta. | Asetussivu avautuu.Näkyvissä olevat asetukset:* Salli GPS (ei päällä)
* Henkilötiedot (ei tietoja)
* Kirjasimen koko (normaali)
* Kieli (puhelimen oletuskieli)
 |  |
| Vaihdetaan kieli. | Valittu kieli muuttuu asetussivulla. |  |
| Tallennetaan asetukset. | Sovellus ilmoittaa, että asetuksen tallennus onnistui. |  |
| Poistutaan asetuksista. | Sovellus ilmoittaa, että kielen vaihtaminen vaatii sovelluksen uudelleenkäynnistyksen. |  |
| Valitaan kirjasimen kooksi *suurin.* | Valittu kirjasimen koko muuttuu asetussivulla. |  |
| Tallennetaan asetukset. | Sovellus ilmoittaa, että asetuksen tallennus onnistui. |  |
| Poistutaan asetuksista. | Sovelluksen kirjasinkoko on muuttunut suuremmaksi. |  |
| Kytketään GPS päälle. | Painike siirtyy *päällä*-tilaan. |  |
| Tallennetaan asetukset. | Sovellus ilmoittaa, että asetuksen tallennus onnistui. |  |
| Valitaan *muuta henkilötiedot.* | Henkilötietosivu avautuu. |  |
| Syötetään tekstikenttiin kaikki henkilötiedot. | Syötetyt tiedot tulevat näkyviin tekstikenttiin.. |  |
| Tallennetaan asetukset. | Palataan asetussivulle. Äsken syötetyt henkilötiedot näkyvät nyt asetussivulla. |  |